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	Erfüllt
	Teilweise erfüllt
	Nicht erfüllt
	Nicht zutreffend

	Ist der Boden bzw Untergrund rutschsicher und unverrückbar
angebracht?
	 
	 
	 
	 

	Kann der Boden bzw Untergrund entsprechend den Anforderungen gut
gereinigt werden?
	 
	 
	 
	 

	Sind Standplätze auf Maschinen sowie Auf- und Abstiege aus
ausreichend festem Material und weisen sie eine ausreichende Breite
sowie eine rutschsichere Oberfläche auf?
	 
	 
	 
	 

	Sind diese Einrichtungen eben, standfest, ausreichend tragfähig,
sicher befestigt sowie tritt- und kippsicher?
	 
	 
	 
	 

	Sind Standplätze auf Maschinen mit einer Absturzhöhe von mehr
als 1 m durch mindestens 1 m hohe, geeignete
Vorrichtungen, wie Geländer mit Mittelstange oder Brüstungen
gesichert?
	 
	 
	 
	 

	Ist bei einer möglichen Absturzhöhe von 2 m oder mehr
zusätzlich eine Fußleiste vorgesehen?
	 
	 
	 
	 

	Sind erforderlichenfalls für die Durchführung von Produktions-
und Einstellungsarbeiten festverlegte Bedienungsstiegen
angebracht?
	 
	 
	 
	 

	Sind fest verlegte Bedienungsstiegen nicht möglich: Sind
festverlegte Leitern oder Steigeisen, die auf Plattformen oder
Podeste führen, vorgesehen?
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